***Сборно-разборная***

***Туалетная кабина***

***"ЕвроКомфорт"***

***универсальная с ровным полом.***

Паспорт-инструкция

2019г

**Назначение**

Туалетная кабина предназначена для справления естественных надобностей человека в комфортных условиях на приусадебных , дачных и так. далее участках, а также как помещение для хранения инвентаря. Для использования изделия в качестве туалетной кабины, в кабину устанавливается переносной туалет (туалет ведро, торфяной биотуалет и ткд) . В комплект поставки не входит, заказывается по пожеланию заказчика отдельно.

**Описание изделия**

Туалетная кабина представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию из ударопрочного и морозоустойчивого полиэтилена низкого давления. Состоящую из основания с ровным полом , четырех стеновых панелей из которых одна оборудована дверью, крыши и оснащена рукомойником и раковиной. . Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку.

**Технические характеристики**

габаритный размер: 1200х1150х2500мм

вес: 70кг

**Указания по установке и эксплуатации.**

Туалетная кабина устанавливается на ровной твердой площадке размерами не менее 1,5х1,5 метра, вдали от источников открытого огня.

Туалетную кабину хранят в собранном или разобранном виде в крытых сухих не отапливаемых помещениях или в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

**Гарантия**

Производитель гарантирует соответствие туалетной кабины эксплуатационным характеристикам, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев с даты ее продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, срок гарантии отсчитывается с даты отгрузки туалетной кабины, согласно товарных накладных.

Производитель гарантирует ремонт или замену изделия и/или деталей этого изделия, при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантия не поддерживается в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа,эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушения правил транспортировки и погрузо-разгрузочных работ изделия;

- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или небрежным отношением, действиями третьих лиц, актами вандализма;

- внесения изменений в конструкцию изделия без согласования и одобрения производителя;

Комплектность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Колличество,шт |
| 1 | Передняя панель с дверью | 1 |
| 2 | Правая панель | 1 |
| 3 | Левая панель | 1 |
| 4 | Задняя панель | 1 |
| 5 | основание | 1 |
| 6 | Крыша | 1 |
| 7 | Рукомойник | 1 |
| 8 | Ручка дверная | 1 |
| 9 | Раковина | 1 |
| 10 | Крючок-вешалка | 1 |
| 11 | Бумагодержатель | 1 |
| 12 | Пружина | 1 |
| 13 | ушко | 2 |
| 14 | Винт М5х20 | 77 |
| 15 | Шайба М5 | 148 |
| 16 | Гайка М5 | 77 |
| 17 | Шуруп 6х40 | 16 |
| 18 | Шайба М6 | 16 |
| 19 | Шуруп 3,5х40 | 10 |
| 20 | Сифон для раковины | 1 |

**Инструкция по сборке туалетной кабины**.

 Сборку душевой кабины производят два человека на ровной твердой площадке.

1. Распаковать упаковку.

2. При стыковать к передней панели правую стенку (стенки промаркированы изнутри ), совместить крепежные отверстия и скрепить панель при помощи винтов М5х20 из комплекта. Затем аналогично прикрепляются левая и задняя панели.

|  |  |
| --- | --- |
| Схема сборки панелейC__Users_mihail_Documents_кабина Model (1).jpg | Схема крепления панелейуз 2.jpg |

3. Установить собранные стенки на основание до упора, в направляющие основания. Прикрепить панели через существующие отверстия к основанию шурупами 6х40.

|  |  |
| --- | --- |
| схема установки панелей на основаниеуз 12.jpg | Места крепления панелей к основаниюуз 13.jpg |

4. Установить на собранные панели сверху крышу . Просверлить через существующие отверстия в кромке крыши ответные отверстия диаметром 5 мм по периметру стенок кабины. Скрепить крышу с стенками при помощи винтов М5х20 из комплекта.

схема установки крыши .



5. Прикрутить винтами М5х20 дверную ручку к двери.

6. Установить пружину двери.

7. Прикрутить винтами М5х20 крючок -вешалку и бумагодержатель к правой панели.

8. Прикрутить раковину и умывальник винтами М5х20 к левой панели.

9. установить сифон на раковину.

10. При необходимости установить проушины для замка при помощи шурупов с пресс шайбой .

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: туалетная кабина**

 **в собранном / разобранном виде (ненужное зачеркнуть)**

**ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ШТАМП ТОГРУЮЩЕЙ

 ОРГАНИЗАЦИИ

**ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ, С ПАСПОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН**

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**